


Для печати второго штрих-кода на одной этикетке CL5000J необходимо:

1. в программе CL-Works активировать **«Формат доп. штрих-кода №»**  
   
2. В меню весов 1144 включить «расширенные поля» (поставить значение ДА).
3. Создаем два штрих кода и записываем их в весы (нажав кнопку «PC to Scale»):



2)     Установить тип штрих-кода для **«формат доп. штрих-кода»** из списка (можно установить одинаковый тип) в редакторе товаров.  


3)     Создать этикетку с 2-мя штрих-кодами.

4)     В свойствах второго штрих-кода установить значение **2** в «Тип штрих-кода» .  
В первом штрих-коде, соответственно, остается значение: 1

